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INFORMAÇÃO À IMPRENSA
hyperMILL Adequado para processos em conformidade com as normas AS9100/EN9100
A OPEN MIND decola no setor aeroespacial
Wessling (Alemanha), 5 de novembro de 2026 – Um número crescente de fabricantes do setor aeroespacial está confiando no  CAD/CAM hyperMILL da OPEN MIND. O software está integrado a processos projetados de acordo com a norma europeia EN 9100 ou sua contraparte internacional, a AS9100, para atender aos rigorosos requisitos de gestão da qualidade do setor. Conforme demonstram os comentários dos usuários, o hyperMILL oferece inúmeras estratégias de usinagem que são fundamentais para os requisitos típicos de fabricação aeroespacial.
Componentes destinados a voar ou a serem lançados em órbita devem ser leves, porém resistentes — essa seria uma descrição simplificada dos requisitos de fabricação na indústria aeroespacial. As tarefas de usinagem variam de motores e trens de pouso a peças estruturais e de eVTOL, até componentes de foguetes, como estruturas de empuxo, fixadores e tanques de combustível. As geometrias são, por vezes, complexas, e os requisitos de acabamento superficial e precisão dimensional costumam ser excepcionalmente elevados. Com tecnologias exclusivas de 5 eixos, poderosas estratégias de torneamento e fresamento e pacotes de soluções especializadas para blisks e impellers, o hyperMILL oferece os recursos necessários. A simulação de usinagem baseada em código NC com o hyperMILL VIRTUAL Machining também garante que erros dispendiosos sejam evitados. “Sabíamos exatamente o que esperar da máquina, pois a simulação correspondia perfeitamente à realidade”, afirma Denton Lewis, gerente de CAM da Western Precision Products, uma fabricante contratada do setor aeroespacial.
Processos eficientes e confiáveis
A indústria aeroespacial utiliza diversos materiais de difícil usinagem: titânio, Inconel, superligas e compósitos reforçados com fibras. Um dos pontos fortes do hyperMILL é sua capacidade de oferecer estratégias de usinagem que minimizam o desgaste das ferramentas e das máquinas, garantindo processos precisos e seguros. Estratégias otimizadas de corte de alto desempenho (HPC) simplificam o manuseio de grandes volumes de cavacos. A Shreeram Aerospace & Defense usina componentes de 10,5 kg com inúmeros cavidades e paredes que, em alguns casos, têm apenas dois milímetros de espessura, a partir de uma peça bruta de alumínio pesando cerca de 150 kg, para fabricar painéis refletores de antena. “Nossa qualidade de superfície melhorou de Ra 0,8 µm para Ra 0,4 µm, mesmo que as paredes dos cavidades tenham, muitas vezes, apenas dois milímetros de espessura”, relata Sandeep Satani, presidente e diretor executivo da Shreeram Aerospace & Defence LLP. Ao mesmo tempo, a empresa conseguiu reduzir o tempo de desbaste desses painéis refletores de 40 para 30 horas utilizando o hyperMILL MAXX Machining.
Na prática e na pesquisa
“Componentes usinados com o hyperMILL já estão orbitando a Terra em satélites, e nosso sistema CAM está conquistando cada vez mais adeptos na indústria aeroespacial. Nossos clientes nesse setor continuarão a se beneficiar enormemente de nossa tecnologia, pois, por meio de nossa colaboração com institutos de pesquisa, estamos na vanguarda do desenvolvimento de novos materiais e métodos de fabricação para a indústria aeroespacial”, explica Bruno Watanabe, Managing Director Brasil, OPEN MIND Technologies.


Principais fatos em resumo
· Setor aeroespacial: o hyperMILL é adequado para integração em processos de fabricação em conformidade com as normas AS9100/EN9100.
· Tarefas complexas de usinagem: tecnologias de 5 eixos, estratégias de torneamento e fresagem e soluções especializadas para blisks e impellers.
· Confiabilidade do processo: simulação baseada em código NC com o hyperMILL VIRTUAL Machining para uma fabricação segura e confiável.
· Melhorias mensuráveis: a Shreeram Aerospace & Defence reduziu o tempo de desbaste de 40 para 30 horas e melhorou a rugosidade da superfície de Ra 0,8 para Ra 0,4 µm.

Material visual disponível
O material visual a seguir pode ser baixado na Internet em: 
https://kk.htcm.de/press-releases/open-mind/
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Os componentes de motores estão entre os mais exigentes da indústria aeronáutica. 
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O hyperMILL oferece poderosas tecnologias de fresagem e torneamento para a usinagem de materiais difíceis de usinar, como anéis de motor.
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Esta placa de conexão apresenta características estruturais típicas da indústria aeroespacial. Estratégias inovadoras de desbaste e acabamento garantem alta eficiência e precisão.






Material de vídeo disponível
Você pode encontrar o seguinte material de vídeo em nosso canal no YouTube:
https://youtu.be/wpnmfCXE-FY?si=NblmEvsrBCoFmC6b
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Este componente de trem de pouso em titânio demonstra as capacidades das estratégias de alto desempenho do hyperMILL, que permitem uma usinagem eficiente e precisa com alta qualidade de superfície.






Sobre a OPEN MIND Technologies AG
A OPEN MIND Technologies AG é um dos líderes em desenvolvimento de poderosas soluções CAD/CAM para programação de máquinas e programação independente de controladores.
A OPEN MIND desenvolve soluções otimizadas de CAD/CAM que incluem um grande número de recursos inovadores e exclusivos que podem proporcionar um desempenho superior tanto de programação quanto de usinagem. O hyperMILL é uma solução CAD/CAM totalmente modular que oferece tecnologias CAM de última geração em sua própria plataforma CAD: desde a usinagem 2,5D, 3D e de 5 eixos, bem como estratégias e soluções de torneamento para manufatura aditiva, usinagem HSC e HPC. Seja automação, simulação ou máquina virtual: as novas tendências de tecnologia expandem a gama de produtos e permitem cadeias de processos digitais contínuas. Aplicativos especiais, a interação perfeita com todas as soluções CAD populares e um serviço que prioriza o cliente completam a linha de produtos. 
De acordo com o “NC Market Analysis Report 2026” compilado pela CIMdata, o hyperMILL está classificado entre as 4 principais soluções CAD/CAM em todo o mundo. As tecnologias CAD/CAM inovadoras satisfazem os mais exigentes requisitos das indústrias automotiva, médica, aeroespacial, de fabricação de moldes e ferramentas, de usinagem de produção, de unidades de produção, de energia e de semicondutores.
A participação majoritária da OPEN MIND na Hummingbird, desenvolvedora de sistemas de execução de manufatura (MES), expande o portfólio de produtos do fabricante de CAD/CAM e aprimora a gama de tecnologias de manufatura digitalizadas conectadas.
A OPEN MIND Technologies AG é uma empresa Mensch und Maschine e tem subsidiárias e parceiros de vendas qualificados em todos os continentes.
Você pode encontrar mais informações em www.openmind-tech.com. 

Sede: 
OPEN MIND Technologies AG, Argelsrieder Feld 5, 82234 Weßling, Alemanha
Tel.: +49 8153 933-500, Fax: +49 8153 933-501
E-mail: Info@openmind-tech.com
Website: www.openmind-tech.com

Subsidiária no Brasil: 
OPEN MIND Tecnologia Brasil LTDA 
Av. Andromeda, 885 SL2021 
06473-000 – Alphaville Empresarial 
Barueri – São Paulo 
Tel.: +55 11 2424 8580 
Fax: +55 11 2424 8581 
E-mail: Info.Brazil@openmind-tech.com

Contato para a imprensa:
OPEN MIND Tecnologia Brasil LTDA
Renata Costa
Tel.: +55 11 2424 8580 
E-mail: Renata.Costa@openmind-tech.com

Subsidiária no Portugal: 
OPEN MIND Technologies Portugal, Unipessoal, Lda
Zona Industrial do Casal da Lebre • Edifício OPEN
Rua da Bélgica Lt 18 • 2430-028 Marinha Grande
Telefone: +351 244 023 359 
E-mail: Info.Portugal@openmind-tech.com 

Contato para a imprensa:
OPEN MIND Technologies Portugal, Unipessoal, LDA
E-Mail: Vania.Filipe@openmind-tech.com
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