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NOTA DE PRENSA
hyperMILL Apto para procesos que cumplen con las normas AS9100/EN9100
OPEN MIND despega en el sector aeroespacial
Wessling (Alemania), 5 de noviembre de 2026 – Cada vez son más los fabricantes del sector aeroespacial que confían en la en el CAD/CAM hyperMILL de OPEN MIND. El software se integra en procesos diseñados de acuerdo con la norma europea EN 9100 o su equivalente internacional, la AS9100, para cumplir con los estrictos requisitos de gestión de la calidad del sector. Tal y como comentan los usuariosc, hyperMILL ofrece numerosas estrategias de mecanizado que son fundamentales para los requisitos típicos de la fabricación aeroespacial.
Los componentes destinados a volar o a ser lanzados a órbita deben ser ligeros pero resistentes: esa sería una descripción simplificada de los requisitos de fabricación en la industria aeroespacial. Las tareas de mecanizado abarcan desde motores y trenes de aterrizaje hasta piezas estructurales y de eVTOL, pasando por componentes de cohetes como bastidores de empuje, elementos de fijación y depósitos de combustible. Las geometrías son a veces complejas, y los requisitos de acabado superficial y precisión dimensional suelen ser excepcionalmente elevados. Con tecnologías únicas de 5 ejes, potentes estrategias de torneado y fresado, y paquetes de soluciones especializadas para blisks e impulsores, hyperMILL proporciona las capacidades necesarias. La simulación de mecanizado basada en código NC con hyperMILL VIRTUAL Machining garantiza además que se eviten errores costosos. «Sabíamos exactamente qué esperar de la máquina porque la simulación se correspondía exactamente con la realidad», afirma Denton Lewis, responsable de CAM en Western Precision Products, un fabricantedel sector aeroespacial.
Procesos eficientes y fiables
La industria aeroespacial utiliza numerosos materiales difíciles de mecanizar: titanio, Inconel, superaleaciones y compuestos reforzados con fibra. Uno de los puntos fuertes de hyperMILL es su capacidad para ofrecer estrategias de mecanizado que minimizan el desgaste de las herramientas y las máquinas, garantizando procesos precisos y seguros. Las estrategias optimizadas de corte de alto rendimiento (HPC) simplifican la gestión de grandes volúmenes de virutas. Shreeram Aerospace & Defense mecaniza componentes de 10,5 kg con numerosas cavidades y paredes que, en algunos casos, tienen tan solo dos milímetros de espesor, a partir de una pieza bruta de aluminio de unos 150 kg, para fabricar paneles reflectores de antena. «La calidad de nuestra superficie ha mejorado de Ra 0,8 µm a Ra 0,4 µm, a pesar de que las paredes de las cavidades suelen tener solo dos milímetros de espesor», informa Sandeep Satani, presidente y director general de Shreeram Aerospace & Defence LLP. Al mismo tiempo, la empresa logró reducir el tiempo de desbaste de estos paneles reflectores de 40 a 30 horas utilizando hyperMILL MAXX Machining.
En la práctica y la investigación
«Los componentes mecanizados con hyperMILL ya están orbitando la Tierra en satélites, y nuestro sistema CAM está ganando cada vez más adeptos en la industria aeroespacial. Nuestros clientes de este sector seguirán beneficiándose enormemente de nuestra tecnología, ya que, gracias a nuestra colaboración con institutos de investigación, estamos a la vanguardia del desarrollo de nuevos materiales y métodos de fabricación para la industria aeroespacial», explica Javier Arbiol, Managing Director Spain, OPEN MIND.


Datos clave de un vistazo
· Sector aeroespacial: hyperMILL es apto para su integración en procesos de fabricación que cumplen con las normas AS9100/EN9100.
· Tareas de mecanizado complejas: tecnologías de 5 ejes, estrategias de torneado y fresado, y soluciones especializadas para blisks e impulsores.
· Fiabilidad del proceso: simulación basada en código NC con hyperMILL VIRTUAL Machining para una fabricación segura y fiable.
· Mejoras cuantificables: Shreeram Aerospace & Defence ha reducido el tiempo de desbaste de 40 a 30 horas y ha mejorado la rugosidad superficial de Ra 0,8 a Ra 0,4 µm.

Imágenes disponibles
Las siguientes imágenes están disponibles para su descarga en formato imprimible en: 
https://kk.htcm.de/press-releases/open-mind/
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Los componentes de motores se encuentran entre los más exigentes de la industria aeronáutica. 
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hyperMILL ofrece potentes tecnologías de fresado y torneado para el mecanizado de materiales difíciles de mecanizar, como los anillos de motor.
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Esta placa de unión presenta las características estructurales típicas de la industria aeroespacial. Las innovadoras estrategias de desbaste y acabado garantizan una alta eficiencia y precisión.






Vídeos disponible
Puede encontrarlos siguientes vídeos en nuestro canal YouTube: 
https://youtu.be/wpnmfCXE-FY?si=NblmEvsrBCoFmC6b
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Este componente de titanio para el tren de aterrizaje demuestra las capacidades de las estrategias de alto rendimiento de hyperMILL, que permiten un mecanizado eficiente y preciso con una alta calidad de superficie.






Sobre OPEN MIND Technologies AG
OPEN MIND Technologies AG es uno de los fabricantes líderes en todo el mundo en el ámbito de las soluciones CAD/CAM potentes para la programación no dependiente de máquinas ni controles. 
OPEN MIND desarrolla soluciones CAD/CAM optimizadas con una gran cantidad de innovaciones y características exclusivas para alcanzar un mayor rendimiento, tanto al programar como al mecanizar. hyperMILL es una solución completa de CAD/CAM modular que proporciona las últimas tecnologías CAM en su propia plataforma CAD: desde estrategias de 2,5D, 3D, 5 ejes y torno hasta soluciones para fabricación aditiva, así como mecanizado HSC y HPC. Ya se trate de automatización, simulación o máquinas virtuales, las tecnologías de futuro amplían la gama de productos y permiten cadenas de procesos digitales continuas. Las aplicaciones especiales, la perfecta interacción con todas las soluciones CAD convencionales y una oferta de servicios orientada al cliente completan el abanico de prestaciones. 
Según el informe «NC Market Analysis Report 2026» de CIMdata, hyperMILL es una de las 4 principales soluciones de CAD/CAM a nivel mundial. Las innovadoras tecnologías de CAD/CAM satisfacen las elevadas exigencias de los sectores de la fabricación de herramientas, moldes y maquinaria, de la industria de la automoción, aeroespacial y de semiconductores, así como de tecnología médica. 
Con la adquisición de una participación mayoritaria en el fabricante de sistemas de ejecución de fabricación (MES, por sus siglas en inglés) Hummingbird, OPEN MIND amplía su cartera de productos como desarrollador de CAD/CAM y refuerza su oferta de procesos de fabricación digitalizados en red.
OPEN MIND está presente en todos los continentes con filiales propias y socios comerciales cualificados y pertenece al grupo empresarial Mensch und Maschine.
Más información en www.openmind-tech.com. 

OPEN MIND Technologies Spain S.L.U.
C/ Vilarós nº5, D3
08022 Barcelona
Tel.: +34 932 178 050
Correo electrónico: Info.Spain@openmind-tech.com.

Sede central: 
OPEN MIND Technologies AG, Argelsrieder Feld 5, 82234 Wessling (Alemania)
Tel.: +49 8153 933-500, Fax: +49 8153 933-501
Correo electrónico: Info@openmind-tech.com, Sitio web: www.openmind-tech.com

Persona de contacto para la prensa:
Miriam López
Correo electrónico:miriam.lopez@openmind-tech.com
www.openmind-tech.com/es
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