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보도자료
hyperMILL AS9100/EN9100 준수 공정에 적합
OPEN MIND, 항공우주 산업에서 날개를 펼치다.
베슬링(독일), 2026년 11월 5일 – 항공우주 산업의 제조업체들 중 OPEN MIND의 hyperMILL CAD/CAM 제품군을 신뢰하는 곳이 점점 늘어나고 있습니다. 이 소프트웨어는 항공우주 산업의 엄격한 품질 관리 요건을 충족하기 위해 EN 9100 및 국제 표준인 AS9100에 부합하도록 설계된 생산 공정에 통합되어 활용되고 있습니다.
 사용자 피드백에서 알 수 있듯이, hyperMILL은 전형적인 항공우주 제조 요구 사항의 핵심이 되는 다양한 가공 전략을 제공합니다.
비행하거나 궤도로 발사될 부품은 가벼우면서도 견고해야 합니다. 이것이 바로 항공우주 산업 제조 요구 사항을 가장 간단하게 설명한 표현일 것입니다. 가공 작업의 범위는 엔진 및 랜딩 기어부터 구조용 부품, eVTOL 부품, 나아가 추력 프레임, 패스너, 연료 탱크와 같은 로켓 부품에 이르기까지 다양합니다. 복잡한 형상의 부품이 많고, 표면 조도와 치수 정밀도에 대해서도 매우 높은 수준의 품질 기준이 요구됩니다. hyperMILL은 독보적인 5축 기술, 강력한 선반 및 밀링 전략, 블리스크 및 임펠러를 위한 전문 솔루션 패키지를 통해 필요한 모든 기능을 제공합니다. 또한 hyperMILL VIRTUAL Machining을 통한 NC 코드 기반 가공 시뮬레이션은 비용이 많이 드는 오류를 방지해 줍니다. 항공우주 수탁 제조업체인 Western Precision Products의 CAM 매니저인 Denton Lewis는 “시뮬레이션 결과가 실제와 정확히 일치했기 때문에 가공기에서 어떤 결과가 나올지 정확히 알 수 있었습니다.”라고 말합니다.
효율적이고 신뢰할 수 있는 공정
항공우주 산업에서는 티타늄, 인코넬, 초합금, 섬유 강화 복합재 등 가공이 어려운 다양한 소재가 사용됩니다. hyperMILL 의 강점 중 하나는 공구와 기계의 마모를 최소화하는 가공 전략을 제공하여 정밀하고 안전한 공정을 보장한다는 점입니다. 최적화된 고성능 절삭(HPC) 전략은 대량의 칩 처리를 간소화합니다. Shreeram Aerospace & Defense는 안테나 반사판 패널을 제조하기 위해, 무게가 약 150kg의 알루미늄 소재를 가공해 최종 중량 10.5kg의 안테나 반사판 패널을 생산하고 있습니다. 이 부품은 수많은 포켓 구조와 얇은 벽면으로 이루어져 있으며, 일부 벽면의 두께는 2mm에 불과합니다. Shreeram Aerospace & Defence LLP의 회장 겸 대표이사인 Sandeep Satani는 “포켓 벽 두께가 매우 얇은 2mm 수준임에도 불구하고, 표면 조도는 Ra 0.8μm에서 Ra 0.4μm로 향상됐다”고 전했습니다. 동시에 이 회사는 hyperMILL MAXX Machining을 사용하여 이러한 반사판의 황삭 시간을 40시간에서 30시간으로 단축할 수 있었습니다.
실무 및 연구 분야
OPEN MIND Technologies AG의 한국지사 김동극 대표는 “hyperMILL 로 가공된 부품들은 이미 위성을 통해 지구 궤도를 돌고 있으며, 당사의 CAM 시스템은 항공우주 산업에서 점점 더 많은 지지를 얻고 있습니다. 이 분야의 고객들은 당사의 기술로부터 계속해서 큰 혜택을 누릴 것입니다. 연구 기관들과의 협력을 통해 당사는 항공우주 산업을 위한 신소재 및 제조 방법 개발의 최전선에 서있기 때문입니다.”라고 설명합니다.


주요 사실 한눈에 보기
· 항공우주: hyperMILL은 AS9100/EN9100 표준을 준수하는 제조 공정에 통합하기에 적합합니다.
· 복잡한 가공 작업: 5축 기술, 선반 및 밀링 전략, 블리스크 및 임펠러를 위한 전문 솔루션.
· 공정 신뢰성: hyperMILL VIRTUAL Machining을 활용한 NC 코드 기반 시뮬레이션을 통해 안전하고 신뢰할 수 있는 제조를 실현합니다.
· 가시적인 성과: Shreeram Aerospace & Defence는 황삭 시간을 40시간에서 30시간으로 단축하고, 표면 거칠기를 Ra 0.8 µm에서 Ra 0.4 µm로 개선했습니다.


사용 가능한 이미지
아래 이미지는 다음 위치에서 인쇄 가능한 형식으로 다운로드할 수 있습니다.
https://kk.htcm.de/press-releases/open-mind/
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출처: OPEN MIND

엔진 부품은 항공 산업에서 가장 까다로운 부품 중 하나입니다. 
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출처: OPEN MIND

hyperMILL은엔진 링과 같이 가공이 까다로운 소재를 가공하기 위한 강력한 밀링 및 선반 가공 기술을 제공합니다.
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출처: OPEN MIND

이 연결 플레이트는 항공우주 산업에서 흔히 볼 수 있는 구조적 특징을 갖추고 있습니다. 혁신적인 황삭 및 정삭 전략이 높은 효율과 정밀도를 보장합니다.







이용 가능한 동영상 콘텐츠
당사 YouTube 채널에서 다음과 같은 동영상 콘텐츠를 확인하실 수 있습니다: 
https://youtu.be/wpnmfCXE-FY?si=NblmEvsrBCoFmC6b
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출처: OPEN MIND

이 티타늄 랜딩 기어 부품은 hyperMILL 의 고성능 전략이 가진 역량을 보여줍니다. 이를 통해 높은 표면 품질을 유지하면서 효율적이고 정밀한 가공이 가능합니다.





OPEN MIND Technologies AG 소개
OPEN MIND Technologies AG는 기계 및 컨트롤러 독립적 프로그래밍을 위한 강력한 CAD/CAM 솔루션을 개발하는 세계 최고의 개발업체 중 하나입니다.
OPEN MIND는 프로그래밍과 가공 모두에서 훨씬 더 높은 성능을 제공할 수 있는 수많은 혁신적이고 고유한 기능을 포함하는 최적화된 CAD/CAM 솔루션을 개발합니다. 

hyperMILL은 2.5D, 3D 및 5축 가공은 물론 적층 가공, HSC 및 5축 가공을 위한 터닝 전략 및 솔루션까지 자체 CAD 플랫폼에서 최첨단 CAM 기술을 제공하는 완전한 모듈형 CAD/CAM 솔루션입니다. HPC 가공, 자동화, 시뮬레이션, 가상 머신 등 트렌드를 선도하는 기술은 제품 범위를 확장하고 지속적인 디지털 프로세스 체인을 가능하게 합니다. 특수 응용 프로그램, 널리 사용되는 모든 CAD 솔루션과의 완벽한 상호 작용 및 고객 중심 서비스가 제품군을 완성합니다.

CIMdata의 "NC 시장 분석 보고서 2026"에 따르면 hyperMILL은 전 세계 4대 CAD/CAM 솔루션으로 선정되었습니다. 우리의 혁신적인 CAD/CAM 기술은 자동차, 공구 및 금형 제조, 생산 가공, 의료, 작업장, 에너지, 반도체 및 항공우주 산업에서 가장 높은 요구 사항을 충족합니다.

OPEN MIND는 MES(제조 실행 시스템) 개발업체인 Hummingbird의 대주주 지분을 통해 CAD/CAM 제조업체의 제품 포트폴리오를 확장하고 연결된 디지털 제조 기술의 범위를 향상시킵니다.
OPEN MIND는 Mensch und Maschine 회사이며 모든 대륙에 자회사와 적격의 리셀러를 보유하고 있습니다.

자세한 내용은 www.openmind-tech.com에서 확인할 수 있습니다.



오픈 마인드 테크놀로지스 코리아 유한회사 (OPEN MIND Technologies Korea Ltd.)
서울특별시 송파구 법원로 11길 11, B동 216,217호 (문정동, 문정현대지식산업센터)
이메일: Info.Korea@openmind-tech.com

본사: 
OPEN MIND Technologies AG, Argelsrieder Feld 5, 82234 Wessling, Germany
전화번호: +49 8153 933-500, 팩스: +49 8153 933-501
이메일: Info@openmind-tech.com, 웹 사이트: www.openmind-tech.com

보도 연락처:
dongkeug.kim@openmind-tech.com
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