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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
hyperMILL adapté aux processus respectant les normes AS9100/EN9100
OPEN MIND prend son envol dans l’industrie aérospatiale
Wessling (Allemagne), le 5 novembre 2026 – De plus en plus de fabricants de l’industrie aérospatiale font confiance à la suite hyperMILL CAD/CAM d’OPEN MIND. Ce logiciel est intégré dans des processus conçus conformément à la norme européenne EN 9100 ou à son équivalent international, l’AS9100, afin de répondre aux exigences strictes de gestion de la qualité de cette industrie. Comme en témoignent les retours d’expérience des utilisateurs, hyperMILL propose de nombreuses stratégies d’usinage qui sont essentielles pour répondre aux exigences typiques de la fabrication aérospatiale.
Les composants destinés à voler ou à être mis en orbite doivent être à la fois légers et robustes : voilà une description simplifiée des exigences de fabrication dans l’industrie aérospatiale. Les tâches d’usinage vont des moteurs et trains d’atterrissage aux pièces de structure et aux composants d’eVTOL, en passant par les éléments de fusées tels que les propulseurs, les fixations et les réservoirs de carburant. Les géométries sont parfois complexes, et les exigences en matière de finition de surface et de précision dimensionnelle sont généralement extrêmement élevées. Grâce à des technologies 5 axes uniques, à de puissantes stratégies de tournage et de fraisage, ainsi qu’à des solutions spécialisées pour les blisks et les roues, hyperMILL fournit les capacités adaptées. La simulation d’usinage basée sur le code CN avec hyperMILL VIRTUAL Machining permet également d’éviter des erreurs coûteuses. « Nous savions exactement à quoi nous attendre sur la machine, car la simulation correspondait parfaitement à la réalité », explique Denton Lewis, responsable FAO chez Western Precision Products, un sous-traitant du secteur aérospatial.
Des processus efficaces et fiables
L'industrie aérospatiale utilise de nombreux matériaux difficiles à usiner : le titane, l'inconel, les superalliages et les composites. 
L'un des atouts d'hyperMILL réside dans sa capacité à proposer des stratégies d'usinage qui minimisent l'usure des outils et des machines, garantissant ainsi des processus précis et sûrs. Les stratégies d’enlèvement de matière haute performance simplifient la gestion des volumes importants de copeaux. Shreeram Aerospace & Defense usine des composants de 10,5 kg comportant de nombreuses cavités et parois dont l’épaisseur n’est parfois que de deux millimètres, à partir d’une ébauche d’aluminium brut pesant environ 150 kg, afin de fabriquer des panneaux réflecteurs d’antenne. « Notre qualité de surface s’est améliorée, passant de Ra 0,8 µm à Ra 0,4 µm, même si les parois des cavités ne font souvent que deux millimètres d’épaisseur », rapporte Sandeep Satani, président-directeur général de Shreeram Aerospace & Defence LLP. Parallèlement, l’entreprise a pu réduire le temps d’ébauche de ces panneaux réflecteurs de 40 à 30 heures grâce à hyperMILL MAXX Machining.
Dans la pratique et la recherche
« Des composants usinés avec hyperMILL sont déjà en orbite autour de la Terre à bord de satellites, et notre système de FAO séduit de plus en plus d’acteurs de l’industrie aérospatiale. Nos clients de ce secteur continueront à tirer pleinement parti de notre technologie, car grâce à notre collaboration avec des instituts de recherche, nous sommes à la pointe du développement de nouveaux matériaux et de nouvelles méthodes de fabrication pour l’industrie aérospatiale », explique Fabrice Fillardet, Managing Director France, OPEN MIND Technologies.


Aperçu des points clés
· Aérospatiale : hyperMILL peut être intégré dans des processus de fabrication conformes aux normes AS9100/EN9100.
· Opérations d’usinage complexes : technologies 5 axes, stratégies de tournage et de fraisage, et solutions spécialisées pour les blisks et les roues.
· Fiabilité des processus : simulation basée sur le code CN avec hyperMILL VIRTUAL Machining pour une fabrication sûre et fiable.
· Améliorations mesurables : Shreeram Aerospace & Defence a réduit le temps d'ébauche de 40 à 30 heures et amélioré la rugosité de surface de Ra 0,8 à Ra 0,4 µm.


Photos disponibles
Les photos suivantes peuvent être téléchargées et imprimées à l’adresse : 
https://kk.htcm.de/press-releases/open-mind/
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Les composants de moteurs comptent parmi les pièces les plus exigeantes de l’industrie aéronautique. 
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hyperMILL propose des technologies de fraisage et de tournage performantes pour l'usinage de matériaux difficiles à usiner, tels que les segments de moteur.
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Cette plaque de raccordement présente les caractéristiques structurelles typiques de l'Industrie aérospatiale. Des stratégies innovantes d'ébauche et de Finition garantissent une efficacité et une précision élevées.






Vidéos disponibles
Vous trouverez la vidéo suivante sur notre chaîne YouTube : 
https://youtu.be/wpnmfCXE-FY?si=NblmEvsrBCoFmC6b
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Ce composant de train d’atterrissage en titane illustre les capacités des stratégies haute performance d’hyperMILL, qui permettent un usinage efficace et précis avec une qualité de surface élevée.






[bookmark: _Hlk103851132]À propos d’OPEN MIND Technologies AG
OPEN MIND Technologies AG compte parmi les plus grands éditeurs au monde de solutions CAO/FAO performantes dédiées à la programmation indépendante de la machine et du contrôleur.
OPEN MIND développe des solutions CAO/FAO parfaitement adaptées, comportant une part élevée d’innovations uniques pour des performances nettement optimisées dans le domaine de la programmation et de la fabrication par enlèvement de matière. hyperMILL est une solution CAO/FAO modulaire complète qui met à disposition les technologies FAO les plus modernes sur sa propre plateforme CAO : des stratégies 2,5 axes, 3 axes et 5 axes et de tournage aux solutions pour la fabrication additive ainsi que les usinages UGV et HPC. Qu’il s’agisse d’automatisation, de simulation ou de machine virtuelle, les technologies d’avenir élargissent la gamme de produits et permettent des chaînes de processus numériques continues. Les applications spéciales, l’interaction parfaite avec toutes les solutions CAO courantes ainsi qu’une offre de services orientée vers le client complètent la gamme de prestations. 
hyperMILL fait partie du top 4 mondial des solutions CAO/FAO selon le « rapport d’analyse du marché de la commande numérique (CN) 2026 » de CIMData. Les technologies CAO/FAO innovantes répondent aux exigences les plus rigoureuses en matière de fabrication de moules et outillages et de construction mécanique, dans l’industrie automobile, aérospatiale et des semi-conducteurs, ainsi que pour la technologie médicale. 
En possédant une part majoritaire dans la société éditrice du système de suivi de production (MES) Hummingbird, OPEN MIND a pu élargir sa gamme en tant que développeur CAO/FAO et renforcer encore nettement son offre de processus de fabrication numérisés en réseau.
OPEN MIND, qui est une entreprise du groupe Mensch und Maschine, opère sur tous les continents avec ses propres filiales et des partenaires commerciaux qualifiés.
Pour plus d'informations sur www.openmind-tech.com.

OPEN MIND Technologies SARL
3 avenue Edouard Herriot
Parc Elitech Bât B
69400 Limas
Tél. : +33 9 80 80 86 56
Courriel : Info.france@openmind-tech.com, Site internet : www.openmind-tech.com

Contact presse:
mathieu.sayou@openmind-tech.com

Siège social :
OPEN MIND Technologies AG, Argelsrieder Feld 5, 82234 Wessling, Allemagne
Tél. : +49 8153 933-500, Fax : +49 8153 933-501
E-mail : Info@openmind-tech.com, Site Internet : www.openmind-tech.com
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